**T E S T**

z odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle NV č.194/2022 Sb.

1. **Pracovník provádějící dozor při práci musí být na pracovišti přítomen:**
2. Trvale, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá každý pracovník sám
3. Občas
4. Trvale, musí-li nezbytně vzdálit je povinen ustanovit svého zástupce s odpovídající kvalifikací

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl. 3.1.2 NA2.3

1. **Neelektrická práce je:**
2. práce na elektrickém zařízení, které je vypnuto
3. práce, která není prováděna na elektrickém zařízení, ve větší vzdálenosti od vnější hranice zóny přiblížení jako např. stavební činnost, výkopy, manipulace
4. práce na elektrickém zařízení prováděná v blízkosti elektrického zařízení

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl. 3.4.3

1. **Ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí se nazývá:**
2. Ochrana živých částí
3. Základní ochrana
4. Ochrana neživých částí
5. **Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se nazývá:**
6. Ochrana živých částí
7. Ochrana neživých částí
8. Ochrana při poruše
9. **Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem v prostorách s elektrickým zařízením se rozlišují dva stupně ochrany:**
10. Normální, dodatečná
11. Normální, zvýšená
12. Normální, doplněná

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha NA1.1

1. **Oděv pracovníků při obsluze a práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím:**
2. musí být výrazně odlišen od ostatních pracovníků
3. nesmí být volně vlající, nesmí se nosit kovové řetízky, náramky, prsteny, oděv se snadno vznětlivých látek nesmí se pracovat s vyhrnutými rukávy nebo v oděvu bez rukávů, rukávy musí být v zápěstí zapnuty
4. výběr se ponechá na volbě pracovníka

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl.6.3.1.3

1. **Úraz elektrickým proudem může být způsoben:**
2. proudem protékajícím postiženým tělem
3. v důsledku jiných nežádoucích účinků elektrického proudu (např. popálením)
4. působením elektrického či elektromagnetického pole
5. **Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž:**
6. 10 až 12 stlačení za minutu
7. 100 stlačení za minutu
8. 130 stlačení za minutu
9. **Elektrické spotřebiče se smějí používat:**
	* 1. jen nepoškozené, se schválením zaměstnavatele a pouze po provedených pravidelných kontrolách a revizích odborně způsobilým pracovníkem, případně revizním technikem,
		2. jen po schválení bezpečnostního technika a na jím vyhrazeném místě,
		3. jakékoliv (i soukromé), ale nepoškozené a jen po kontrole bezpečnostního technika.
10. **Přenosné, pohyblivé el. přívody:**
11. se nesmějí používat,
12. se smějí používat jen se souhlasem vedení,
13. před použitím se musí zkontrolovat, zda není poškozena izolace a musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození; při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

V Plzni dne:

 …………………………………………………………

 podpis